Text for specification

Description
barramento tipo pente, 1 polo, tipo ponte, passo 27 mm
130 A, comprimento 1 m
35 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	130 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	3,4 W
Corrente admissível com alimentação central:	220 A
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31057000A