Text for specification

Description
fusível cilíndrico 32 A
690 V, gR
14 x 51
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-4:2009 + A1:2012 + A2: 2019

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	700 V

power dissipation at full load of the item:	9,5 W

Poder de corte atribuído AC:	200 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31219000