Text for specification

Description
barramento tipo pente, 1 polo, tipo ponte, passo 18 mm
100 A, comprimento 1 m
25 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	100 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	1000 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
Corrente admissível com alimentação central:	200 A
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA :
480V AC, with AES CC or AES 10x38 also 600V AC
100A for side feed
200A for centre feed

SCCR = 10kA
SCCR = 100kA for Class J 200A fuse

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31548000