Text for specification

Description
terminal de conexão, conexão frontal
6 - 35 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	115 A
Tensão de medição (IEC) AC:	1000 V

rated current (UL):	115 A
rated voltage (UL) AC:	1000 V
rated voltage (UL) DC:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1000 V

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

pontos terminais
6 - 35mm²
6Nm
max. connection diameter 11mm
AWG 10 - 1/0

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31550000