Text for specification

Description
feeder module 1-pole
dircet feeding of the comb-type busbar
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A

corrente nominal (UL):	115 A
rated voltage (UL) AC:	1000 V
tensão nominal (UL) DC:	1000 V
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1000 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31562000