Text for specification

Description
EQUES®100Energy
adaptador para barramentos, 160 A
108 x 315
100Energy

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17,8 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Material properties
Suporte de montagem: Plástico

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32001000