Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
adaptador para barramentos 600 A, 3 polos
140 x 270
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	600 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	630 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	44,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 35 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 600 V AC, 65 kA with 140M-L, 140U-K, 140U-L / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32138000