Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
adaptador para barramentos 580 A, 3 polos
140 x 300
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	580 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	630 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	75,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with Tmax T5 / 480 V AC, 65 kA with 3RV1073 / 480 V AC, 65 kA with 140G-K / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32593000