Text for specification

Description
CrossLink®60Classic
adaptador 250 A em barramento para reposição
base adaptadora para barramento
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	24,8 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V
tensão máxima IEC DC:	462 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32595000