Text for specification

Description
CAPUS^®Panel
chave seccionadora sob carga 3 polos + N
prensa-cabo 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6, manopla cinza grafite
25 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	25 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 25 A)
AC-22 A (690 V / 25 A)
AC-21 A (690 V / 25 A)

power dissipation at full load of the item:	0,4 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
Capacidade nominal:	2,1 kA

pontos terminais
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33813000A