Text for specification

Description
alimentação central 1250 A
para largura do armário 600 mm
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	1.250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	1.200 A
rated voltage (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	46,4 W

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV

rated peak withstand current  I_pk max.:	93 kA

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
35007000