Text for specification

Description
suporte de barramento, 4 polos, centro
centre feed unit

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV

Material properties
Main body:
	temperature stability 130°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
35009000