Text for specification

Description
terminal de conexão de barramento 630 A
95 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	1,3 W
current capacity (IEC) max.:	630 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	56,3 kA

SCCR:	25 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01141000