Text for specification

Description
terminal de conexão, conexão frontal
25 - 95 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	225 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	690 V
tensão máxima IEC DC:	1000 V

1000V DC*
*The use of single-pole devices is determined exclusively by the installation conditions with regard to the insulation properties.

pontos terminais
25 - 90mm² round, solid and stranded
25 - 70mm² flexible with wire-end ferrule
Md 19Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01198000A