Text for specification

Description
suporte de barramento
3 polos, com furos roscados internos
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	91 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 91 kA (busbar TT 720mm², 2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)   

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01231000