Text for specification

Description
terminal de conexão de barramento 2500 A
95 mm
60Classic
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	1.800 A

power dissipation at full load of the item:	9,7 W
current capacity (IEC) max.:	2.500 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01274000