Text for specification

Description
suporte PE/N
2 polos, pode ser montado individualmente.
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Miscellaneous 
With external screw holes, can also be used as centre support
5 / 10mm  depth balancing possible, N-PE connection easy to make

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01356000