Text for specification

Description
suporte de barramento
3 polos, com furos roscados internos
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	90 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
further data see short-circuit diagram

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01422000