Text for specification

Description
suporte PE/N
1 polo, anexável a 01500 ou montagem separada
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01489000