Text for specification

Description
 fusível D02 50 A
400 V, gG
E 18
Accessories

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	50 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V
Tensão de medição (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5,0 W

Poder de corte atribuído AC:	50 kA
Poder de corte atribuído DC:	8 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01693000