Text for specification

Description
terminal de passagem 160 A
60 mm, grampos em ambos os lados

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	0,6 W
tensão máxima IEC AC:	800 V
tensão máxima IEC DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03193000