Text for specification

Description
QUADRON®Panel
base fusível NH 160 A
ambos os lados grampos
tamanho 00 / 3P, com proteção contra toque

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12,5 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	800 V
tensão máxima IEC DC:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03761000