Text for specification

Description
QUADRON®Panel
base fusível NH 250 A, montagem em painel
ambos os lados parafusos M10
tamanho 1 / 3P, com proteção contra toque

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	16,4 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1000 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 32W power dissipation

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 6.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03763000