Text for specification - draft 

Description
CAPUS®Panel
chave seccionadora sob carga 2 polos
screw M12, without handle
500 A

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020

Approvals
IEC (CB), VDE

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	500 A
Tensão de medição (IEC) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	17,2 W
current capacity (IEC) max.:	500 A
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	12 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
23052000AD