Text for specification

Description
barramento tipo pente, 3 polos, tipo ponte, passo 18 mm
80 A, comprimento 1 m
16 mm²
Accessories

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	80 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
Corrente admissível com alimentação central:	130 A
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31102000A