Text for specification

Description
AMBUS®Panel
suporte para fusíveis cilíndricos
10 x 38 / 1P/N
32 A / 690 V, N integrado

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,9 W

Tensão nominal de isolamento:	690 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V

for fuse links as per IEC / EN 60269-2
with permitted rated power dissipations
up to max. 3W for gG/gL
up to max. 1.2W for aM

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
31273000A