Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 250 A, 3 polos
105 x 240
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	18,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 35 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 600 V AC, 200 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 240 V AC, 100 kA with 3VA52 250 A, 3VA61 150 A, 3VA62 250 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32017000A