Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos, 250 A
terminais de 35 - 120 mm² na parte inferior
110 x 320
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32216000