Text for specification

Description
EQUES 60Classic
adaptador para barramentos 45 A
2 trilhos de montagem ajustáveis
54 x 200, com perfil superior removível e cabos AWG 8 (10 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	45 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

corrente nominal (UL):	45 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 65kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40A / 480V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32412000