Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramento 250 A, 4 polos
140 x 251
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	250 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12,6 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 25 kA with NSX250 / 600 V  AC, 65 kA with NSX250 / 480 V AC, 50 kA with NSX250 / 600 V  AC, max. busbar support distance 400 mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32642000