Text for specification

Description
EQUES^®30Compact
adaptador para barramentos 144 A, 3 polos
76 x 160
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	144 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32661000A