Text for specification

Description
adaptador de barramento sobressalente 25 A
base adaptadora para barramento
30Compact 3P

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	25 A
Tensão de medição (IEC) AC:	400 V
rated voltage (UL) AC:	500 V

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36206000A