Text for specification

Description
CrossMT
measuring module 100 A
for measurement and monitoring of electrical values
with IO-Link interface, with status LEDs

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	100 A
Tensão de medição (IEC) AC:	600 V

corrente nominal (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

SCCR:	7,5 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36400000A