Text for specification

Description
transformador de corrente 910 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
quando usado em barramento ou em adaptadores 630 A, é necessário adicionar 37900
Accessories

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Electrical data
power dissipation at full load of the item:	6,8 W

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
37225000A