Text for specification

Description
MOTUS®C14 CrossBoard Connect Plus
partida eletrônica de motor, comutável 3 polos ou 1 polo
partida direta e reversa 0,1 - 6,6 A
com interface IO-Link, com display

Standards
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Approvals
UL, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	6,6 A
Tensão de medição (IEC) AC:	500 V

rated current (UL):	6,6 A
rated voltage (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

Tensão nominal de isolamento:	500 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	4 kV

SCCR:	100 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
36262000A