Text for specification

Описание 
Гибкая медная изолированная шина
10x 20 x 1
640 A, длина 2 м
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	640 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	86,3 Вт

Свойства материала
Insulation:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

Miscellaneous 
The laminated Cu busbars considerably reduce the effort of connecting busbars. The bending devices required for solid copper busbars are unnecessary. The 2mm-thick insulation means that no additional covering is required.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01029000