Text for specification

Описание 
Шинодержатель
1-полюсный, для присоединения к 01232 и отдельного использования
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 47 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

Miscellaneous 
Suitable as centre support, with internal screw holes.
Can be used for connection to 3-pole busbar support 01 232.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01132000