Text for specification

Описание 
Подсоединительная клемма, подсоединение спереди
25 - 95 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	225 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	4 kV
макс. напряжение IEC AC:	690 В
макс. напряжение IEC DC:	1000 В

1000V DC*
*The use of single-pole devices is determined exclusively by the installation conditions with regard to the insulation properties.

Особенности клеммной техники
25 - 90mm² round, solid and stranded
25 - 70mm² flexible with wire-end ferrule
Md 19Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01198000A