Text for specification

Описание 
Защитный профиль для шин
Для двойного и тройного T-образного профиля, длина 1 м
Защитный профиль для шин
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

Свойства материала
thermoplastic with high shape permanence to heat,
temperature stability maximum 100 °C
self-extinguishing in acc. to UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01252000