Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 4-полюсный
рамная клемма 6 - 70 мм², серая рукоятка
160 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	15,6 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
номинальная включающая способность:	17,6 кА

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23012000AD