Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
переключатель нагрузки 3-полюсный
винт M8
250 A

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	31,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
номинальная включающая способность:	10 кА

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
23103000AD