Text for specification

Описание 
Подсоединительная клемма, подсоединение сбоку
6 - 50 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	125 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
макс. напряжение IEC AC:	690 В
макс. напряжение IEC DC:	600 В

Особенности клеммной техники
6 - 50mm² round, solid and stranded
4 - 35mm² flexible with wire-end ferrule
Md 3.5Nm
max. connection diameter 10mm

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31029000A