Text for specification

Описание 
EQUES®100Energy
Шинный адаптер 160 A
108 x 315
100Energy

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	17,8 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Свойства материала
Материал монтажной пластины: пластмасса

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32001000