Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 570 A, 3-полюсный
140 x 270
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	570 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	600 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	40,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 25 kA with NS630 / 600 V AC, 65 kA with NS400 / 480 V AC, 50 kA with NSX630 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 50 kA with NS630 / 480 V AC, 35 kA with NS400 / 600 V AC, 65 kA with NSX630 / 480 V AC, max. busbar support distance 400 mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32157000