Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный держатель для оборудования
2 DIN-рейки
45 x 200, со съемной верхней частью, без электрического контакта
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32420000