Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 80 A
2 DIN-рейки
54 x 260, без проводов, с подсоединением 16 мм² сзади
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	80 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	80 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	9,3 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

Свойства материала
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32472000