Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 32 A
1 DIN-рейка
45 x 200, без проводов, с пружинным подсоединением 1,5 - 6 мм² спереди
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

Miscellaneous 
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32486000