Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
держатель компонентов для установки на шины
Для прямого пускателя Siemens 3RA6
45 x 200, без электрического контакта, с металлической рейкой
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32589000