Text for specification

Описание 
EQUES®CrossBoard
Адаптер 32 А
1 DIN-рейка, с проводами AWG 10 (6 мм²) длина 160 мм, с пружинным соединением
45 x 160

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	30 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32686000A