Text for specification

Описание 
MOTUS®CrossBoard
Гибридный пускатель двигателя, 3-полюсный
электронный модуль 0,18 - 2,4 А прямой и реверсивный пускатель / для резистивных нагрузок 0,18 - 2,4 А 

Стандарты
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Сертификация
UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	2,4 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

номинальный ток (UL):	2 A
номинальное напряжение (UL) AC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36110000A